|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Примечание - при наличии подписи получателя на товарной накладной / УПД и отгрузочном листе претензии по количеству товара не принимаются. В связи с этим просим Вас принимать товар по количеству целых тарных мест, а набранный товар поштучно. | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН №\_\_ по номеру документа | | | | | |
| К заказу / счету № от 06 ноября 2019 г. | | | | | |
| Отправитель: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГРУППА КОМПАНИЙ "ПРОМАГРОАЛЬЯНС" | | | | | |
| Грузополучатель: ЗАО "ПКТБА" | | | | | |
| **ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ В ЗАВОДСКОЙ УПАКОВКЕ -12 месяца со дня консервации**  **ПОДШИПНИКИ СООТВЕТСТВУЮТ ГОСТ 520-2011** | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| **№** | **Обозначение подшипника** | **Количество** | **Ед. изм.** |  | **Дополнительные тех. условия** |
| 1 | 1000828 | 1 | шт |  | нет |
| 2 | 1000834 | 1 | шт |  | нет |
| 3 | 1000836 | 1 | шт |  | нет |
| 4 | 115 | 1 | шт |  | нет |
| 5 | 118 | 1 | шт |  | нет |
| 6 | 1204 | 1 | шт |  | нет |
| 7 | 180106 | 6 | шт |  | нет |
| 8 | 2007934 | 1 | шт |  | нет |
| 9 | 2007936 | 1 | шт |  | нет |
| 10 | 2213 | 1 | шт |  | нет |
| 11 | 36209 | 2 | шт |  | нет |
| 12 | 4074115 | 2 | шт |  | нет |
| 13 | 4074911 | 2 | шт |  | нет |
| 14 | 4074918 | 2 | шт |  | нет |
| 15 | 4074920 | 4 | шт |  | нет |
| 16 | 46128 | 1 | шт |  | нет |
| 17 | 46205 | 2 | шт |  | нет |
| 18 | 607 2RS1/P5 | 50 | шт |  | нет |
| 19 | 61805 2RS1/Р6 | 2 | шт |  | нет |
| 20 | 61904 2RS1/Р6 | 1 | шт |  | нет |
| 21 | 7210 А | 1 | шт |  | нет |
| 22 | 80108 | 1 | шт |  | нет |
| 23 | 8115 | 1 | шт |  | нет |
| 24 | 8122 | 2 | шт |  | нет |
| 25 | 8212 | 1 | шт |  | нет |
| 26 | 8216 | 1 | шт |  | нет |
| 27 | 8218 | 1 | шт |  | нет |
| КОНТРОЛЕР ОТК | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |

ВНИМАНИЕ!

Хранить подшипники и их изделия следует обязательно в заводской упаковке в закрытом и сухом , отапливаемом, ветелируемом помещении при температуре 20+ 5С

При относительной влажности воздуха не более 60%, по возможности на торцах. Не допускается попадание влаги на подшипники и упаковку.

Извлекать подшипники из упаковки следует только перед монтажом.

Перед монтажом необходимо произвести расконсервацию подшипников.

Не допускается хранение расконсервированных подшипников более двух часов без защиты от коррозии.

При монтаже подшипников не допускается их нагрев до температуры 100С

Не промывать подшипники заполненные пластичной смазкой на предприятии-изготовителе( с защитными шайбами, уплотнениями,и др), при необходимости посадочные поверхности

Подшипников протирать сухой или смоченной углеродными жидкостями х\б салфеткой.

Все замечания , претензии при расхождении в количестве, сортности, комплектности принимаются только при наличии гарантийного талона.